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RESUMEN

Caracterizar el comportamiento de las  propiedades hidrofísicas y la variación de volumen de tres  sustratos: el embudo de Deboodt y cilindros de 5cm de diámetro x 5cm de altura y de 5cm x  2cm, respectivamente, fue el objetivo de este trabajo. A tales fines, se determinó  el agua fácilmente utilizable (% AFU v/v); la capacidad compensadora de agua (% CCA) el agua difícilmente utilizable (%ADU); porcentaje de porosidad (%p); porcentaje de poros  a la succión de 10 cm ( %Va10 ) y el valor R. Los sustratos turba rubia fíbrica (T), corteza de pino comercial (CP) y un residuo del reciclado de papel (PR) fueron utilizados partiendo de saturación. A los tres dispositivos se les aplicaron succiones de 10, 50 y 100 cm de columna de agua. Las diferentes succiones aplicadas a los tres dispositivos revelaron que,  las propiedades hidrofísicas de los sustratos, tantos en los embudos como en los cilindros de 5 cm x 5 cm, son afectadas por  la variación de volumen y que el mejor sustrato fue la T. Según estos resultados, los dos primeros métodos pueden utilizarse de acuerdo con los recursos técnicos disponibles, pero que la  correlación entre un método y otro es necesario. 
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